Опросный лист №

**на предохранитель-выключатель-разъединитель серии ПВР-0,38**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Заказчик

код города/телефон Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Предполагаемое место установки

Предохранитель-выключатель-разъединитель серии ПВР-0,38 предназначен для работы в условиях

* высота над уровнем моря - не более 2000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;
* скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 0,38 |  |
| 2 | Номинальное напряжение изоляции, кВ | 0,5 |  |
| 3 | Номинальный длительный токоснования, А | 160 |  |
| 4 | Номинальный условный ток короткогозамыкания, кА | 50 |  |
| 5 | Номинальные токи плавких вставок, А | 10 |  |
| 16 |  |
| 25 |  |
| 32 |  |
| 40 |  |
| 50 |  |
| 63 |  |
| 80 |  |
| 100 |  |
| 160 |  |
| 6 | Количество полюсов | Однополюсный |  |
| Трехполюсный |  |
| 7 | Тип опоры | Железобетонная |  |
| Деревянная |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |
| 9 | Количество, шт. |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**