

Опросный лист № **на разъединители серии РКВ(З)-10/2000 У3**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители клинового типа, выпускаются в трехполюсном исполнении, предназначены для внутренней установки.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее  напряжение | 10 кВ / 12 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток  электродинамическойстойкости | 2000 А / 31,5 кА / 80 кА | V |
| 3 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
| 2 |  |
| 1а \* |  |
| 1б \* |  |
| 5 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка (245 мм) |  |
| По заказу |  |
| 6 | Привод главных ножей разъединителя \*\* | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
| Электродвигательный ПД-14 |  |
| 8 | Наличие выносного блока  управления привода ПД-14 | По заказу |  |
| 9 | Дополнительные требования к разъединителю | | |
| 10 | Количество комплектов заказа | |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

\* 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта; 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

\*\* Привод заземлителей ручной ПР-3У3