Опросный лист №

**на разъединители серии РРИ -10/400 УХЛ3**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде трехполюсных аппаратов на общей раме, выполненной из изоляционного материала. Разъединители предназначены для внутренней установки в вертикальной плоскости, имеют исполнения с предохранителями, комплектуются патронами предохранителей только по заказу. Расположение привода выключателя слева.

Управление главными ножами и заземлителями осуществляются приводами ПР-4У3. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С. Основные параметры:

Номинальное напряжение, кВ

Наибольшее рабочее напряжение, кВ Номинальный ток, А

Ток термической стойкости, кА

Ток электродинамической стойкости, кА

10

12

400

20

50



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение  заказа |
| 1. | Наличие и расположение ножей заземления | Нет |  |
| С обеих сторон |  |
| Со стороны разъемного контакта |  |
| Со стороны осевого контакта |  |
| 2. | Наличие и расположение предохранителей | Нет |  |
| Со стороны разъемного контакта |  |
| Со стороны осевого контакта |  |
| 3. | Наличие заземлителя на предохранителе | Есть |  |
| Нет |  |
| 4. | Дополнительные требования к разъединителю: | | |
| 5. | Количество комплектов заказа | |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**