Опросный лист №

**на разъединители серии РРП-1,5/20000-55000 М**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»** 182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители рубящего типа, выпускаются в виде одиночных блоков, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 1°С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | №1 |
| 1 | Номинальное рабочее напряжение | 1.5 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток, А/Электротермическая стойкость, кА/с2 / Ток электродинамической стойкости, кА | 20000/ 11250/ 150 |  |
| 40000/ 22500/ 300 |  |
| 50000/ 22500/ 300 |  |
| 3 | Привод разъединителя | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
| Электродвигательный ПД-06-5 УХЛ1\* |  |
| Электродвигательный ПД-11-07 УХЛ1 |  |
| 4 | Наличие выносного блокауправления привода ПД-11 | По заказу |  |
| 5 | Дополнительные требования к разъединителю: |
| 6 | Количество комплектов заказа |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

\* Привод для ремонтных целей.