Опросный лист №

**на разъединители серии РРТ(З)-20/8000**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»** 182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-72 Факс

(81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители вертикально-рубящего типа с транспонированными ножами, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
* влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Параметры** | **Варианты исполнения** | **Значение** |
| **1.** | Номинальное / наибольшее рабочеенапряжение | 20 кВ / 24 кВ | V |
| **2.** | Номинальный ток | 8000 А | V |
| **3.** | Ток термической стойкости / Токэлектродинамическойстойкости (при межфазном расстоянии) | 100 кА / 250 кА (800 мм) |  |
| 125 кА / 315 кА (900 мм) |  |
| **4.** | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
| 2 |  |
| 1а \* |  |
| 1б \* |  |
| **5.** | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |
| Двухполюсный без общей рамы |  |
| Трехполюсный без общей рамы |  |
| Трехполюсный на общей раме |  |
| **6.** | Межфазное расстояние, мм (при заказе в трехполюсном исполнении на общей или сдополнительной рамой) | 800 (см. п.3) |  |
| 900 |  |
| Другое (по заказу, указать конкретно)\*\* |  |
| **7.** | Наличие специальных подставок под полюс разъединителя (при заказеоднополюсного или без общей рамы) | По заказу |  |
| **8.** | Привод главных ножей разъединителя | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
| Электродвигательный ПД-11-07УХЛ1 |  |
| **9.** | Привод заземлителей | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
| Электродвигательный ПД-11-11УХЛ1 |  |
| **10.** | Наличие выносного блокауправления привода ПД-11 | По заказу |  |
| **11.** | Дополнительные требования к разъединителю |
| **12.** | Количество комплектов заказа |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

\* 1а - разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта; 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

\*\* Сборка разъединителя на нестандартной раме производится заказчиком.