Опросный лист №

**на разъединители серии РР(З) -35 У3**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»** 182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-72 Факс

(81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде одно-, двух- или трехполюсных аппаратов на общей раме, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;
* влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее  напряжение | 35 кВ / 40,5 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000 А / 31,5 кА / 80 кА |  |
| 2000 А /40 кА / 100 кА |  |
| 3150 А /40 кА / 100 кА |  |
| 3 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
| 2 |  |
| 1а \* |  |
| 1б \* |  |
| 4 | Количество полюсов (на общей раме)\*\* | 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 5 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка (450 мм) |  |
| По заказу \*\*\* |  |
| 6 | Привод главных ножей разъединителя | Ручной ПР-3У3 |  |
| Электродвигательный ПД-14 |  |
| 7 | Привод заземлителей | Ручной ПР-3У3 |  |
| Электродвигательный ПД-14 |  |
| 8 | Наличие выносного блока управления  привода ПД-14 | По заказу |  |
| 9 | Дополнительные требования к разъединителю \*\*\*  (контакт переходной для подводящих шин, расположенных плашмя) | | |
| 10 | Количество комплектов заказа | |  |

Примечания:

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

\* 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта; 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.



\*\* Разъединители на номинальный ток 3150А выпускаются в трехполюсном исполнении.

\*\*\* по согласованию с заводом изготовителем.