

Опросный лист №

**на разъединители серии РВО -10 МУХЛ2**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Однополюсные разъединители РВО по конструкции вертикально-рубящего типа, предназначены для установки в вертикальной плоскости под навесом. Управление оперативной штангой (в комплект поставки не входит).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное / наибольшее  рабочее напряжение | 10 кВ / 12 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 400 А / 16 кА / 40 кА |  |
| 630 А /20 кА / 50 кА |  |
| 1000 А /31.5 кА / 80 кА |  |
| 3 | Дополнительные требования | | |
| 4 | Количество комплектов заказа | |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**