

Опросный лист №

**на разъединители серии РВПЗ-20/12500 НУ3**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители с поступательным движением главных ножей выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости. Управление главными ножами электродвигательным приводом ПДГ-12У3, ножами заземления - ручным приводом ПЧ-50МУ3.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Параметры** | **Варианты исполнения** | **Значение заказа** |
| **1** | Номинальное / наибольшее рабочее  напряжение | 20 кВ / 24 кВ | V |
| **2** | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток  электродинамическойстойкости | 12500 А / 160 кА / 410 кА | V |
| **3** | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
| 2 |  |
| 1а \* |  |
| 1б \* |  |
| **4** | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |
| Двухполюсный |  |
| Трехполюсный |  |
| **5** | Плоскость установки разъединителя | Вертикальная |  |
| Горизонтальная |  |
| **6** | Дополнительные требования | | |
| **7** | Количество комплектов заказа | |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

\* 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны редуктора;

1б - разъединитель с одним заземлителем с противоположной стороны редуктора.