Опросный лист №

**на разъединители серии РВР(З)-10/4000 М У3**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-45

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик код города/телефон Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С;
* влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1. | Номинальное / наибольшее рабочее  напряжение | 10 кВ / 12 кВ | V |
| 2. | Номинальный ток | 4000 А | V |
| 3. | Ток термической стойкости / Ток электродинамической  стойкости | 63 кА / 160 кА \* |  |
| 4. | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
| 2 |  |
| 1а \*\* |  |
| 1б \*\* |  |
| 5. | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |
| Двухполюсный без общей рамы |  |
| Трехполюсный без общей рамы |  |
| Трехполюсный на общей раме (по  заказу) |  |
| 6. | Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей) | По заказу (указать в диапазоне от 350 до 1000 мм) |  |
| 7. | Привод главных ножей разъединителя | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
| Ручной ПР-3У3 |  |
| Электродвигательный ПД-14 |  |
| 8. | Привод заземлителей | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
| Ручной ПР-3У3 |  |
| Электродвигательный ПД-14 |  |
| 9. | Наличие выносного блока  управления привода ПД- | По заказу |  |
| 10. | Дополнительные требования | | |
| 11. | Количество комплектов заказа | |  |

Примечания:

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

\* Значение тока при расстоянии между полюсами от 450 до 1000 мм (при расстоянии между полюсами 350 мм - 50 кА / 125 кА).



\*\* 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта; 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.