

Опросный лист № **на разъединители серии РЗЧ-20 У3.1**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители предназначены для закорачивания генераторов, генераторов-двигателей с погашенным полем ротора при электрическом торможении гидроагрегатов ГЭС и ГАЭС.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 10°С;
* влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Параметры** | **Варианты исполнения** | **Значение заказа** |
| **1** | Номинальное напряжение | 20 кВ |  |
| **2** | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток  электродинамическойстойкости | 10000 А / 63 кА / 160 кА |  |
| 16000 А / 125 кА / 320 кА |  |
| **3** | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |
| **4** | Привод разъединителя | Электродвигательный ПД-11-08УХЛ1 |  |
| Электродвигательный ПД-14-12УХЛ1\* |  |
| **5** | Наличие выносного блока управления привода | По заказу |  |
| **6** | Дополнительные требования к разъединителю | | |
| **7** | Количество комплектов заказа | |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

\* Привод для ремонтных целей (взамен ПДГ-9П-08УХЛ1).