Опросный лист № на заземлители серии ЗППА на номинальные напряжения 330, 500 кВ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»** 182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45; e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Заказчик

код города/телефон Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Заземлители однополюсные серии ЗППА предназначены для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ и профилактических осмотров в распределительных устройствах путем заземления отключенных участков

электрической цепи. Управление электродвигательным приводом ПД-11-01 УХЛ1. В комплект поставки заземлителей входят опорные стойки, закрепляемые на шпильки бетонных фундаментов.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
* скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.
* сейсмичность местности до 8 баллов по шкале МSK-64.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | | Значение заказа |
| 1. | Номинальное / наибольшее.рабочее напряжение | 330 кВ / 363 кВ | |  |
| 500 кВ / 550 кВ | |  |
| 2. | Ток термической стойкости (1с) / ток  электродинамической стойкости | 63 кА / 160 кА | | V |
| 3. | Изоляторы по типу изоляции, степени загрязнения по ГОСТ 9920 | Фарфоровые I | |  |
| Фарфоровые II\* | российского  производства |  |
| импортные |  |
| 4. | Высота установки заземлителя | Стандартная поставка (2800мм) | |  |
| По заказу (указать высоту стойки) | |  |
| 5. | Номинальное напряжение питания  электродвигателя привода, В | 230/400 переменное трехфазное | | V |
| 6. | Напряжение питания дистанционного управления привода, В | 220 постоянное | |  |
| 110 постоянное (по заказу) | |  |
| 7. | Наличие выносного блока управления по заказу  (указать количество выносных блоков по видам оперирования) | трехфазное оперирование  заземлителями | |  |
| пофазное оперирование  заземлителями | |  |
| 8. | Наличие обогрева и освещения в  выносных блоках управления | по заказу | |  |
| 9. | Высота стойки, мм | Стандартная поставка | |  |
| По заказу (указать высоту) | |  |
| 10. | Высота фундамента, мм | | |  |
| 11. | Дополнительные требования | | | |
| 12. | Количество заземлителей заказа | | |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**