

Опросный лист №

**на разъединители серии РВЗ -10 МУХЛ2**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде одно-, или трех полюсных аппаратов на общей раме, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости. Управление главными ножами и заземлителями осуществляются приводами ПР-3У3, возможно управление электродвигательным приводом ПД-14УХЛ1 (по спецзаказу).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее  напряжение | 10кВ / 12 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток  электродинамическойстойкости | 400 А / 16 кА / 40 кА |  |
| 630 А /20 кА / 50 кА |  |
| 1000 А /31,5 кА / 80 кА |  |
| 3 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
| 2 |  |
| 1а \* |  |
| 1б \* |  |
| 4 | Типоисполнение | Однополюсный |  |
| Трехполюсный |  |
| 5 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка на 400, 630 А,  (200 мм) |  |
| Стандартная поставка на 1000 А, (250 мм) |  |
| По заказу (указать в мм) |  |
| 6 | Привод | Ручной ПР-3У3 |  |
| 7 | Дополнительные требования | | |
| 8 | Количество комплектов заказа | |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

\* 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта; 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.