Опросный лист №

**на электродвигательный привод ПД-11 УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Заказчик

код города/телефон Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Приводы типа ПД-11 предназначены для электродвигательного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки.

Максимальный крутящий момент на валу привода 1300 Нм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное напряжение питанияэлектродвигателя, В | 230/400 переменное трехфазное | V |
| 2 | Напряжение питания цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательногопривода, В | 220 постоянное |  |
| 110 постоянное (по заказу) |  |
| 3 | Наличие выносного блока управления по заказу \* | **трехфазное оперирование** главными ножами разъединителей и каждой группой заземлителей с разных выносных блоков |  |
| **пофазное оперирование** главными ножами разъединителя и заземлителями с одного выносного блока |  |
| 4 | Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления | по заказу |  |
| 5 | Дополнительные требования |
| 6 | Количество приводов заказа |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечание:

\* Указать необходимое количество выносных блоков по перечисленным видам оперирования.