

Опросный лист №

**на электродвигательный привод ПД-14 УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

**Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»**

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Заказчик

код города/телефон Факс Ф.И.О. руководителя предприятия

Приводы ПД-14 УХЛ1 предназначены для электродвигательного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки.

Максимальный крутящий момент на валу привода 650 Нм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение  заказа |
| 1 | Напряжение питания привода, В | 230/400 переменное трехфазное |  |
| 230 переменное однофазное (по заказу) |  |
| 220 постоянное |  |
| 2 | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления  электродвигательного привода, В | 220 постоянное |  |
| 110 постоянное (по заказу) |  |
| 3 | Наличие выносного блока управления по заказу \* | **трехфазное оперирование** главными ножами и заземлителями  трехполюсного разъединителя с одного выносного блока |  |
| **трехфазное оперирование** главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных  выносных блоков |  |
| **пофазное оперирование** главными ножами и заземлителями  однополюсного разъединителя с одного выносного блока |  |
| **групповое оперирование**  тремя однополюсными  разъединителями с одного выносного блока |  |
| 4 | Дополнительные требования |  |  |
| 5 | Количество приводов заказа |  |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечание:

\* Указать необходимое количество выносных блоков по перечисленным видам оперирования.