Опросный лист №

**на шкафы распределительные серии ПР11М1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Заказчик

код города/телефон Факс Ф.И.О. руководителя предприятия

Предполагаемое место установки

Шкафы распределительные серии ПР11М1 предназначены для работы в условиях

* высота над уровнем моря - не более 2000 м, при высоте более 1000 м номинальные токи шкафов с вводными выключателями типа ВА57-35, ВА52-39 должны быть снижены на 10%;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;
* скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное напряжение переменного тока, В | 660 | V |
| 2 | Исполнение по виду установки | Утопленное (степень защиты толькоIP 21) |  |
| навесное |  |
| напольное |  |
| 3 | Исполнение по степени защиты по ГОСТ 14254 | IP 21 |  |
| IP 54 |  |
| 4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |  |
| У3 |  |
| 5 | Наличие выключателя, количество | Выключатель ввода,шт. | ВА57-35 |  |
| ВА51-39 |  |
| Выключательраспределения, шт. | ВА21-29-12 |  |
| ВА21-29-22 |  |
| ВА21-29-32 |  |
| ВА51-25 |  |
| ВА57-35 |  |
| 6 | Технические параметрывыключателя ввода | Номинальные токи, А | 100 |  |
| 160 |  |
| 250 |  |
| 400 |  |
| 630 |  |
| Вид внешнего проводника и способприсоединения (номер комплекта зажимов) | ВА57-35 |  |
| ВА51-39 |  |
| 7 | Технические параметры выключателя распределения | Номинальные токи, А | ВА21-29-12 |  |
| ВА21-29-22 |  |
| ВА21-29-32 |  |
| ВА51-25 |  |
| ВА57-35 |  |
| Уставка по току срабатывания максимальных расцепителей в кратности Iн,,А | ВА21-29-12 |  |
| ВА21-29-22 |  |
| ВА21-29-32 |  |
| ВА51-25 |  |
| ВА57-35 |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |
| 9 | Количество шкафов, шт. |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**